| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройка плотной бумаги, тонкой бумаги или OHP-пленок с помощью панели управления

Выполните приведенную ниже процедуру для настройки аппарата с помощью панели управления при загрузке тонкой/толстой бумаги или OHP-пленки в обходной лоток.

- При выборе [Настр. аппарата] в меню [Обходной лоток] раздела [Приоритет настроек лотка] окна [Система] области [Функц.принт.] настройки, выполненные с помощью панели управления, будут приоритетны по сравнению с настройками драйвера принтера. Для получения подробной информации о меню [Система] см. раздел "Система".

- Мы рекомендуем использовать указанные OHP-пленки.

- Не используйте цветные OHP-пленки, покрытые материалами, которые могут расплавиться.

- OHP-пленки необходимо загружать в лоток лицевой стороной вниз.

- При печати на OHP-пленках убирайте отпечатанные листы один за другим.

1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик] на панели управления.

2. Нажмите клавишу [Параметры системы].

3. Перейдите на вкладку [Пар.лот.бум.].

4. Нажмите кнопку [След.], чтобы просмотреть весь список.

5. Нажмите клавишу [Тип бум.: Вход. лоток].

6. Выберите необходимый параметр в соответствии с типом загружаемой бумаги.

   - Нажмите клавишу [OHP (Прозрачн.)] в области [Тип бумаги] при загрузке OHP-пленок.

   - Нажмите [Не отображать] в области [Тип бумаги] затем нажмите клавишу [Толст.бумага 1], [Толст.бумага 2], [Толст.бумага 3], [Толст.бумага 4] или [Тонкая бумага] в области [Толщ.бумаги] при загрузке плотной или тонкой бумаги.

7. Нажмите [OK].

   На дисплее отображается выбранный тип бумаги.

8. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

   Отображается начальный экран.

- Печать на особой бумаге, например тонкой, плотной или OHP-пленках, может выполняться медленнее, чем печать на обычной бумаге.

- Загружайте OHP-пленки по одной, если они заминаются при совместной загрузке.

- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов перед помещением в лоток их разделяют.

- Установленные параметры сохраняются до их сброса. После печати на тонкой, толстой бумаге или OHP-пленках не забудьте сбросить параметры для другого пользователя.

- Подробные сведения о настройке драйверов принтеров см. в справке драйвера принтера.

- Система