| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Технические характерстики реверсивного автоподатчика документов (ARDF DF3050) (приобретается дополнительно)

В данном разделе приведены технические характеристики реверсивного автоподатчика документов ARDF DF3050.

Режим:

Режим АПД, режим Пакет, режим ПАПД, режим Смеш.размеры, режим Нест.размер оригиналов

Размер оригинала:

- A3 A5 (1-сторонние оригиналы)

- A3 A5 (2-сторонние оригиналы)

Вес оригинала:

- 1-сторонние оригиналы: 40 128 г/м2 (11 34 ф. Высокосортная)

- 2-сторонние оригиналы: 52 105 г/м2 (14 28 фунтов пачка) (64 105 г/м2 (17 28 фунтов пачка) для 11 × 17)

Число помещаемых оригиналов:

50 листов (80 г/м2, 20 фунтов пачка)

Максимально потребляемая мощность:

50 Вт или менее (пинтание подается от основного блока.)

Габариты (Ш х Г х В):

550 × 491 × 120 мм (21,7 × 19,4 × 4,8 дюйма)

Вес:

Около 10 кг (22,1 фунтов).

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.