РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Програм./изменение информационных ячеек

В этом разделе описывается порядок начальной установки Информац.ячейки.

Вы можете сохранить следующие элементы:

- Имя ячейки (обязательно)

  Длиной до 20 знаков.

- SEP-код (обязательно)

  Длиной до 20 знаков и может состоять из цифр [0]-[9], [], [] и пробелов (первым символом не может быть пробел).

- Пароль (на выбор)

  Длиной до 20 знаков и может состоять из цифр [0]-[9], [], [] и пробелов (первым символом не может быть пробел).

  При регистрации пароля перед именем ячейки отображается метка.

Нажмите на [Функции факса].

Нажмите на [Общие настройки].

Нажмите [Настройка ячейки].

Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

Выберите ячейку для программирования.

При программировании новой ячейки нажмите [Не задано].

Чтобы изменить уже запрограммированную ячейку, нажмите на нее, а затем перейдите к шагу 8. Если зарегистрирован пароль, введите пароль, нажмите на [OK], а затем перейдите к шагу 8.

Нажмите на [Информац. ячейка].

Введите имя ячейки, а затем нажмите на [OK].

Введите код SEP.

Чтобы изменить SEP-код, нажмите на [Сброс], а затем повторите ввод. Для изменения Имени ячейки нажмите на [Имя ячейки], а затем повторите процедуру с шага 7.

Нажмите кнопку [Пароль].

Если вы не хотите регистрировать пароль, перейдите к шагу 12.

Введите пароль, а затем нажмите на [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

Снова введите пароль, а затем нажмите на [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

Чтобы изменить пароль после нажатия на клавишу [OK], снова нажмите [Пароль] и повторите шаги 10 и 11, или нажмите [Отмена] и повторите с шага 9.

Нажмите [OK].

Нажмите [Выход].

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Вы можете редактировать ячейки так же, как они программируются. Однако ячейки, используемые в текущий момент, не могут редактироваться.