РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка размера стопки/ укладки

Изменение настроек параметров "Размер стопки" *1 и "Размер для укладки" *2 для расширенных функций Типа J.

*1 Под "динамической памятью" понимают долю в памяти, используемую платформой JavaTM и связанными приложениями.

*2 Термин "стэк" обозначает область памяти, используемую для хранения временных данных приложения.

Откройте экран "Настройка расширенных функций".

Открывается вкладка "Параметры загрузки", и отображается список установленных расширенных функций.

Нажмите [Инструм.админ.].

Открывается экран Инструм.админ..

Для получения дополнительных сведений о вкладке Инструм.админ. см. раздел "Экран Инструменты администратора".

Нажмите кнопку [Стэк размер устан.].

Отображается экран настройки "Размер стопки" и "Размер для укладки".

Внизу экрана отображаются данные объема системной памяти: "Свободно" и "Итого", а также размер динамической памяти.

Для изменения размера динамической памяти нажмите кнопку [Изменить] под заголовком "Размер стопки" (размер динамической памяти). Для изменения размера стэка нажмите кнопку [Изменить] под заголовком "Размер для укладки" (размер стэка).

С помощью цифровых клавиш панели управления введите значения "размера стопки" и "размера для укладки", а затем нажмите кнопку [#].

Для восстановления значений по умолчанию нажмите кнопку [Восст.по умолч.].

Нажмите [ОК].

Откроется экран "Инструменты администратора".

Нажмите [Выход].

- Можно указать только значение параметра [Стэк размер устан.]

- Измененные настройки вступают в силу после перезагрузки устройства.

- По умолчанию "Размер стопки" составляет 10 Мб, а "Размер для укладки" -- 64 Кб.

- Экран Инструменты администратора

- Отображение экрана Настройка доплнительных функций