РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Технические характеристики внешнего лотка (дополнительно)

В данном разделе приведены технические характеристики внешнего лотка.

Формат бумаги:

A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS,

11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2,

41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14, нестандартный размер

Плотность бумаги:

60 300 г/м2 (16 фунтов высокосортная 110 фунтов обложка)

Объем бумаги (80 г/м2, 20 фунтов высокосортная):

- Внутренний лоток 1:

  - 250 листов: A4, 81/2 × 11 или менее

  - 125 листов: B4 JIS, 81/2 × 14 или более

- Внешний лоток: 125 листов

Потребляемая мощность:

20 Вт или менее (питание подается от основного блока.)

Габариты (Ш х Г х В):

780 × 415 × 138 мм (30,8 × 16,4 × 5,5 дюйма)

Вес:

Около 4,5 кг (10,0 фунтов)