| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Изменение формата бумаги

В данном разделе дается описание того, как изменить формат бумаги.

| При загрузке бумаги следите за тем, чтобы не прищемить и не травмировать пальцы.

- Стопка бумаги не должна превышать ограничительную метку.

- В лотке 1, лотке 3 (ЛБЕ) и в лотке большой емкости (ЛБЕ) можно разместить только бумагу формата A4. Если вы хотите выполнить печать на любом их следующих форматов бумаги из этих лотков, обратитесь к представителю сервисной службы.

  - Лоток 1: A5, B5 JIS , 8 1/2 × 11

  - Лоток 3 (ЛБЕ) : 8 1/2 × 11

  - Лоток большой емкости (ЛБЕ): B5 JIS , 8 1/2 × 11

- Не забудьте выбрать формат бумаги при помощи меню Инструменты пользователя. В противном случае бумага может подаваться неверно. Дополнительные сведения о Размер лотка для бумаги см. в Руководстве по управлению сетью и системным параметрам.

- Перед загрузкой пролистайте бумагу.

- Перед загрузкой разровняйте скрученную или смятую бумагу.

- Дополнительные сведения о форматах и типах бумаги см. в разделе "Рекомендуемые форматы и типы бумаги".

- Рекомендуемые форматы и типы бумаги

См. также

Изменение формата бумаги в лотках 2 - 4
Изменение формата бумаги в лотке для бумаги малого формата
Изменение на формат бумаги, который не определяется автоматически