| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Програм./изменение спец. отправителей

В этом разделе описывается порядок программирования и изменения Специальных отправителей.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите на [Уст.прием.].

3. Нажмите на [Запрограммир. спец. отправителя].

4. Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

5. Выберите отправителя для программирования или изменения.

   Для программирования нового отправителя нажмите на [Не задано].

6. Введите новое имя отправителя, а затем нажмите на [ОК].

   Введите имя адресата, используя Свое имя или Свой факс. в„–.

7. Нажмите на [Полное согл.] или [Частичн. согл.].

8. Выберите номер элемента для программирования.

   Вы должны выбрать только тот элемент, который вы хотите запрограммировать

   Чтобы отменить настройки, нажмите [Отмена]. Экран вернется к шагу 5.

9. Нажмите [OK].

   Программирование Специального отправителя закончено.

   Для программирования другого отправителя повторите процедуру с шага 5.

10. Нажмите [Выход].

11. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Для указания авторизованного приема см. "Авторизованный прием для отправителя".

- Для указания Объема печати принятого файла см. "Объем печати принятого файла для отправителя".

- Для указания Переадресации см. "Переадресация для отправителя".

- Для указания 2-сторонней печати см. "2-сторонняя печать для отправителя".

- Для указания Блокировки памяти см. "Блокировка памяти для отправителя".

- Для указания лотка для бумаги см. "Лоток для бумаги для отправителя".

- Авториз.передача для отправ.

- Объем печати принятого файла для отправителя

- Возврат отпр.

- Печать 2-стор. отправ.

- Блокировка памяти для отправителя

- Лоток отправ.