РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Обзор прямой печати со съемного запоминающего устройства

В этом разделе представлен обзор функции прямой печати со съемных запоминающих устройств.

- USB флэш-накопители и SD-карты можно использовать для прямой печати. Однако определенные типы USB флэш-накопителей и SD-карт нельзя использовать. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику или в сервисный центр.

- Только съемные запоминающие устройства, отформатированные под FAT16 или FAT32, совместимы с этим аппаратом.

- Данный аппарат не поддерживает использование внешних концентраторов USB и устройств для считывания инофрмации с SD карт.

- USB флэш-накопители с функцией защиты паролем или другими функциями безопасности несовместимы с этим аппаратом.

- Не устанавливайте слоты для носителей на другие устройства, кроме этого аппарата (на компьютер, например).

- Подключайте к USB-разъему только USB флэш-накопители, а не какие-либо другие USB-устройства.

- Не выключайте аппарат, когда он обменивается данными со съемным запоминающим устройством. Это может привести к неисправности запоминающего устройства и повреждению его данных.

- Если аппарат случайно выключается во время обмена данными со съемным устройством, проверьте, чтобы данные на этом устройстве не были повреждены.

- Существует вероятность повреждения или потери данных, хранящихся на съемном запоминающем устройстве, вследствие пользовательской ошибки во время эксплуатации или ошибки ПО. Убедитесь в том, что для всех данных заранее сделана резервная копия. Производитель не несет ответственности за повреждения и потерю данных, вызванных использованием данной функции.

О форматах файлов

- JPEG файлы

  - С данной функцией совместимы файлы JPEG версии Exif 1.0 или более поздней версии.

- TIFF файлы

  - Следующие типы TIFF файлов совместимы с данной функцией: несжатые TIFF файлы или TIFF файлы, сжатые с помощью метода MH, MR или MMR.

- PDF файлы

  - Эта функция доступна лишь для настоящих Adobe PDF-файлов.

  - Можно печатать PDF файлы версии PDF 1.7 (совместимые с Acrobat 8.0) или более ранней версии.

  - Нельзя печатать PDF-файлы, использующие присущие PDF 1.5 функции Crypt Filter, или использующие более 8 компонентов цветового пространства устройства DeviceN.

  - Нельзя печатать PDF-файлы, созданные с применением функций водяных знаков PDF версии 1.6, или расширенного дополнительного содержания.

  - PDF-файлы версии 1.7 (с поддержкой Acrobat 9,0) или более поздней версии можно печатать, если они не используют функции, свойственные только этим версиям.

  - Если в документе содержатся прозрачные функциональные данные, возможно, их печать выполнить не удастся. В этом случае для печати документа используйте драйвер принтера.

  - Не удастся также напечатать некоторые типы PDF-файлов высокого сжатия.

  - Если задания на печать, отправленные с помощью прямой печати PDF, были отменены, выберите [Приоритет шрифта] для [Использование памяти] в [Система] меню [Функц.принт.]. Если задания на печать отменены даже если выбран параметр [Приоритет шрифта], выполните печать из программы просмотра PDF файлов (такой как Adobe Reader), используя драйвер принтера.