| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование в качестве сетевого принтера Windows

Здесь описывается установка драйвера принтера PCL при использовании принтера в качестве сетевого принтера Windows.

Чтобы использовать сервер печати, установите драйвер принтера, выбрав пункт «Сервер сетевого принтера», а затем выберите принтер Windows, к которому обеспечен коллективный доступ.

Инструкции настоящего раздела справедливы только в том случае, если настройка клиента для обмена данными с сервером печати уже выполнена. Не начинайте следующую процедуру, пока компьютер-клиент не будет правильно настроен и сконфигурирован.

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- При выполнении печати с помощью сервера печати, подключенного к аппарату с помощью порта SmartDeviceMonitor for Client, со стороны клиента не удастся воспользоваться функциями Recovery Printing и Parallel Printing.

- При печати с сервера принтеров в ОС, отличной от Windows 2000, функции уведомления SmartDeviceMonitor for Client могут быть недоступны для использования с компьютером-клиентом.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого компакт-диска или загрузить его с веб-сайта производителя.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

Установка драйвера принтера PCL

1. Закройте все работающие приложения.

2. Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

   Начинается инсталляция.

3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

4. Нажмите [Драйвер принтера PCL].

   В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появляется лицензионное соглашение по программному обеспечению.

5. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите кнопку [Я принимаю условия соглашения.], затем нажмите кнопку [Далее >].

6. Выберите необходимый драйвер принтера в диалоговом окне [Выберите программу].

   Вы можете выбрать несколько драйверов принтера.

   Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

7. Нажмите кнопку [Далее >].

8. Установите флажок [Имя принтера], чтобы выбрать модели аппарата, которые требуется использовать.

   Имя аппарата можно изменить в диалоговом окне [Изменить параметры для 'Имя принтера'] .

9. Дважды щелкните имя аппарата для отображения параметров аппарата.

   Информация в полях [Комментарий], [Драйвер] и [Порт] изменяется в зависимости от операционной системы, модели аппарата и порта.

10. Щелкните [Порт], затем щелкните [Добавить].

11. Нажмите [Сетевой принтер], а затем [OK].

12. Двойным щелчком на имени компьютера в окне [Обзор принтеров] выберите тот, который хотите использовать в качестве сервера печати.

13. Выберите требуемый принтер, затем нажмите кнопку [OK].

14. Убедитесь, что порт выбранного принтера отображается в окне [Порт].

15. При необходимости настройте код пользователя.

    Подробнее о коде пользователя см. справку драйвера принтера.

16. Для установки принтера в качестве принтера по умолчанию установите флажок [Использовать по умолчанию].

17. Щелкните на [Продолжить].

    Запускается установка драйвера принтера.

18. Щелкните [Готово].

19. Выберите одну из опций для перезапуска компьютера сейчас или позже, затем нажмите [Готово].

    Для завершения установки перезагрузите компьютер.

- После инсталляции драйвера принтера может быть установлен код пользователя. Информацию о кодах пользователя см. в справке драйвера принтера.

- Чтобы прервать установку выбранных драйверов, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки.

- При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В таком случае запустите "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

- Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна.

- Если все же требуется выполнить установку драйвера принтера, выберите параметр [Добавить принтер]. См. руководство по устранению неполадок.