РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Копирование на прозрачные OHP-пленки или тонкую бумагу

При копировании на OHP-пленки или тонкую бумагу выберите тип и формат бумаги.

- Мы рекомендуем использовать указанные OHP-пленки.

- Не используйте цветные OHP-пленки, покрытые материалами, которые могут расплавиться.

- OHP-пленки необходимо загружать в лоток лицевой стороной вниз.

- При копировании на OHP-пленки удаляйте скопированные листы один за другим.

- Функцию двусторонней печати невозможно использовать с OHP-пленками или тонкой бумагой. Если были выбраны параметры [1 стр. 2 стр.], отмените эти установки.

Откройте обходной лоток и вставьте бумагу лицевой стороной вниз так, чтобы послышался звуковой сигнал.

Установите направляющие бумаги по формату бумаги.

Нажмите кнопку [Обходн.], а затем кнопку [].

Нажмите кнопку [Тип бумаги].

Выберите параметр [OHP (Прозрачн.)] или [Тонк.бум.] и затем нажмите кнопку [OK].

Выберите формат бумаги и дважды нажмите кнопку [OK].

Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Скорость печати на особые виды бумаги, такие как на прозрачные ОНР-пленки и тонкую бумагу, может быть ниже, чем при использовании обычной бумаги.

- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов перед помещением в лоток их разделяют.

- Загружайте OHP-пленки по одной, если они заминаются при совместной загрузке.