РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Сведения о сохранении файлов с помощью функции сканера

В данном разделе описывается процесс сохранения файлов с использованием функции сканера.

- Вы можете указать пароль для каждого сохраненного файла. К незащищенным паролями файлам могут иметь доступ другие пользователи, использующие ту же локальную сеть DeskTopBinder. Мы рекомендуем защищать файлы от несанкционированного доступа путем указания пароля.

- Файлы сканирования, сохраненные в аппарате, могут быть утеряны в случае возникновения какого-либо сбоя. Мы советуем не использовать жесткий диск для хранения важных файлов. Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате потери файлов. Для долговременного хранения файлов мы рекомендуем использовать DeskTopBinder. Для получения подробностей обратитесь к местному дилеру или см. документацию по DeskTopBinder.

1. Данный аппарат

   Вы можете сохранять файлы на жестком диске аппарата. Сохраненные файлы можно отправлять по эл. почте, путем сканирования в папку или с помощью сканера сетевой доставки.

2. Компьютер-клиент

   С помощью DeskTopBinder можно по сети просматривать, копировать или удалять файлы, хранящиеся в аппарате. Используя Web Image Monitor, вы можете через сеть просматривать, загружать, отправлять или удалять файлы, сохраненные в аппарате. Дополнительную информацию о DeskTopBinder Lite см. в руководствах к DeskTopBinder Lite. Для получения подробной информации о Web Image Monitor см. Справку по Web Image Monitor.

- Можно загрузить DeskTopBinder Lite с веб-сайта и установить его на клиентский компьютер.

- Сохраненные файлы будут удалены после истечения установленного периода времени. Для получения подробной информации по указанию периода см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Сохраненные с помощью функции сканера файлы могут быть распечатаны с панели управления аппарата. Распечатывайте файлы с компьютера-клиента после получения их на компьютер.

- Вы можете также сохранить файл и одновременно отправить его по эл. почте. Для получения подробной информации см. раздел "Одновременное сохранение и отправка по эл. почте", "Одновременное сохранение и отправка путем сканирования в папку" и "Одновременное сохранение и доставка".

- Если на аппарате установлен слот носителя записи (дополнительно), вы можете сохранить файлы сканирования на съемном устройстве памяти. Для дополнительной информации см. "Основная процедура сохранения файлов сканирования на съемном устройстве памяти".

- Одновременное сохранение и отправка по электронной почте

- Одновременное сохранение и отправка путем сканирования в папку

- Одновременное сохранение и доставка

- Основная процедура для сохранения файлов сканирования на съемном устройстве памяти