| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Технические характеристики внутреннего сдвижного лотка (дополнительно)

В данном разделе приведены технические характеристики внутреннего сдвижного лотка.

Формат бумаги:

A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS,

11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2,

41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14, нестандартный размер

Плотность бумаги:

60 300 г/м2 (16 фунтов высокосортная 110 фунтов обложка)

Объем бумаги (80 г/м2, 20 фунтов высокосортная):

- 250 листов: A4, 81/2 × 11 или менее

- 125 листов: B4 JIS, 81/2 × 14 или более

Потребляемая мощность:

10 Вт или менее (питание подается от основного блока.)

Габариты (Ш х Г х В):

423 × 468 × 114 мм (16,7 × 18,5 × 4,5 дюйма)

Вес:

Около 2 кг (4,5 фунтов).