РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка в качестве удаленного принтера (NetWare 3.x)

Выполните описанную ниже процедуру, чтобы использовать устройство в качестве удаленного принтера в среде NetWare 3.x.

Настройка с использованием PCONSOLE

Введите "PCONSOLE" из командной строки.

`F:> PCONSOLE`

Создайте очередь печати.

При использовании существующей очереди печати перейдите к процедуре создания принтера.

В меню [Доступные опции] выберите [Информации очереди печати], а затем нажмите на клавишу [Ввод].

Нажмите на клавишу [Вставка], а затем введите имя очереди.

Нажмите на клавишу [Esc], чтобы вернуться в меню [Доступные опции].

Установите сетевое соединение с принтером.

В меню [Доступные опции] щелкните на [Информация очереди печати], а затем нажмите на [Ввод].

Для того чтобы создать новый сервер печати, нажмите на клавишу [Вставка], а затем введите имя сервера печати.

Для определяемого сервера печати выберите сервер печати в списке [Сервер печати].

Укажите имя принтера, заданное в Web Image Monitor.

В меню [Информация сервера печати] выберите [Конфигурация сервера печати].

В меню [Конфигурация сервера печати] выберите [Конфигурация принтера].

Выберите принтер, показанный как [Не инсталлирован].

Укажите номер принтера, заданный в качестве номера удаленного принтера в Web Image Monitor.

Для изменения имени принтера введите новое имя.

Принтеру присваивается имя "принтер x". Где "x" - это номер выбранного принтера.

В качестве типа выберите [Удал. парал., LPT1].

IRQ, размер буфера, "начиная с" и режим обслуживания очереди конфигурируются автоматически.

Нажмите на клавишу [Esc], а затем щелкните на [Да] на сообщении подтверждения.

Нажмите на клавишу [Esc], чтобы вернуться в [Меню конфигурации сервера печати].

Назначьте очередь печати созданному принтеру.

В [Меню конфигурации сервера печати] выберите [Обслуживаемые принтером очереди].

Выберите созданный принтер.

Нажмите на клавишу [Вставка], чтобы выбрать обслуживаемую принтером очередь.

Вы можете выбрать несколько очередей.

Для выполнения других необходимых настроек следуйте инструкциям на экране.

Выполняя эти шаги, убедитесь в том, очереди назначены.

Нажимайте клавишу [Esc] до тех пор, пока не появится сообщение "Exit?" (Выход), затем выберите [Да] для выхода из PCONSOLE.

Запустите сервер печати, введя с панели управления сервера NetWare следующее.

Если сервер печати находится в работе, прекратите выполнение и перезапустите его.

Прекратить

`CAREE: unload pserver`

Запустить

`CAREE: load pserver [print server name]`

Если принтер функционирует в соответствии с конфигурацией, появится сообщение "Waiting for job" ("Ожидание задания").

Установка с использованием Web Image Monitor

Запустите Web Image Monitor.

Нажмите [Логин].

Появляется диалоговое окно для ввода логина имени пользователя и пароля.

Введите логин имени пользователя и пароль, а затем щелкните [Логин].

Для получения дополнительной информации об имени пользователя для входа в систему и пароле обратитесь к администратору сети.

Имя пользователя и пароль для входа в систему сохраняются в зависимости от конфигурации вашего веб-браузера. Если не требуется их сохранять, настройте параметры вашего веб-браузера, чтобы данная информация не сохранялась.

В области меню щелкните [Конфигурация].

В меню "Сеть" щелкните [NetWare].

Подтвердите настройки, а затем щелкните на [OK].

Теперь конфигурирование закончено. Подождите несколько минут перед повторным запуском Web Image Monitor.

Щелкните [Завершение сеанса].

Выйдите из Web Image Monitor.

- Если не удается распознать принтер, который необходимо настроить, проверьте имя принтера на странице конфигурации, распечатанной на принтере.

- Если имя принтера в списке не существует, согласуйте тип рамки IPX/SPXs для компьютера и принтера. Используйте диалоговое окно [Сеть] в Windows, чтобы изменить тип рамки для компьютера.

- Для получения сведений о программе Web Image Monitor см. раздел "Использование Web Image Monitor".

- Для получения дополнительной информации об именах пользователей для входа в систему и паролях см. Руководство по безопасности, которое является руководством администратора.

- Использование Web Image Monitor