РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# rhpp

Используйте команду "rhpp" для отображения и конфигурации настроек RHPP.

Просмотр настроек

`msh> rhpp`

Изменение номера порта rhpp

`msh> rhpp port [1024-65535]`

- По умолчанию 59100.

Настройка таймаута

`msh> rhpp timeout [30-65535]`

- Значением по умолчанию является 300 секунд.

- "RHPP" это сокращение от "Reliable Host Printing Protocol". Это протокол печати, разработанный изготовителем устройства.