| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Запуск расширенных функций

1. Отображение меню "Конфигурация" в приложении Web Image Monitor.

2. В окне "Настр.дополн.функций" щелкните [Место автозагр.].

   Отобразится список установленных расширенных функций.

3. Выберите расширенные функции, которые следует запустить, из числа тех, которым присвоен статус "Стоп", "Отложено" или "Заверш...". Выделите функцию в списке с помощью графы "Выбор".

4. Щелкните [Начать/Остановить].

   В зависимости от типа и статуса расширенной функции возможны следующие варианты:

   Расширенные функции типа J *1

   - Если отображается статус "Отложено":

     В столбце "Статус" значение изменяется на "Стоп".

     При повторном нажатии кнопки [Начать/Остановить] значение "Статус" изменится на "Запуск...". Расширенная функция запускается и готова к работе.

   - Если отображается статус "Стоп":

     Значение "Статус" изменяется на "Запуск...". Расширенная функция запускается и готова к работе.

   Расширенные функции типа C *2

   - Если отображается статус "Заверш...":

     Значение "Статус" изменяется на "Запуск...". Расширенная функция запускается и готова к работе.

   - Если отображается статус "Стоп":

     Значение "Статус" изменяется на "Ожидан...".

     После перезагрузки устройства значение "Статус" изменяется на "Запуск...". Расширенная функция запускается и готова к работе.

     Если повторно щелкнуть кнопку [Начать/Остановить], не выполняя перезагрузку, значение "Статус" снова изменится на "Стоп".

   *1 Версия языка Java приложений встроенной программной архитектуры

   *2 Версия языка C приложений встроенной программной архитектуры

5. Щелкните [Назад].

- Если отображается статус "Ожидан...", значение "Статус" изменяется на "Запуск..." после перезагрузки устройства. Расширенная функция запускается и готова к работе.

- Отображение операционного экрана