| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш

В этом разделе приводятся инструкции по программированию новых программ последовательности нажатия клавиш или замене старых.

В программах последовательности нажатия клавиш предусмотрена регистрация перечисляемых ниже значений:

- Передача/прямая передача из памяти, тип передачи, адресаты (кроме адресатов папки), Тип оригинала, Разрешение, Размер сканирования, Ориг.разн.форм., Автоназн., плотность вручную, Ориентация ориг., Настр. ориг., Штамп, Выб.лин., ввод кода SUB/SID/SEP/PWD, Послать позже, Уведомление приема, BCC передача, Рез.пер.эл.почты, Текст, Станд.сообщ., Авт. уменьш., Вст. этик., Закрытая сеть, Передача SUB-кода, Прием кода, Печ.заг.факса, Отобр.сост.перед., Сохр. файл, Тип файла, предварительный просмотр до передачи

- Название программы

В следующей процедуре объясняется использование функции "Послать позже" для номера факса "0123456789" в качестве примера регистрации программы.

1. Убедитесь в том, что аппарат находится в факсимильном режиме и отображается состояние ожидания.

   Если экран ожидания не отображается, нажмите клавишу [Факс].

2. Произведите настройки, которые требуется зарегистрировать в программе.

   Процедура программирования зависит от параметров, которые требуется зарегистрировать.

   Для отмены программирования нажмите клавишу [Сброс режимов].

   Нажимайте цифровые клавиши [0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] и продолжайте настройку функции Отправить позже до тех пор, пока при нажатии клавиши [OK] не появится экран ожидания.

3. Нажмите клавишу [Программа].

4. Нажмите кнопку [Прогр.].

   Если зарегистрированных программ нет, перейдите к шагу 5.

5. Выберите номер программы, для которого отображается сообщение "Не задано".

   Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Отмена] и снова выберите номер программы.

   При изменении программы последовательности нажатия клавиш нажмите [Да] после нажатия номера изменяемой программы. Если допущена ошибка, нажмите [Нет] и повторите ввод.

6. Введите имя программы и нажмите [ОК].

   Появится экран ожидания.

   Если имя программы уже зарегистрировано, то оно отображается на экране. Для изменения имени программы нажмите [], [], [Забой] или [Удал.все], а затем повторите ввод.

   Необходимо зарегистрировать имя программы.

   Чтобы отменить программу, нажмите [Отмена]. Экран вернется к шагу 5.

- Для регистрации и изменения программ служит одна и та же процедура. В шаге 5 выберите номер программы, которую требуется изменить.

- Подробную информацию о вводе текста см. в руководстве "Об этом аппарате".

- Способ регистрации и изменения программ для функции копирования отличается от способа для функции факса.

- Информацию о максимальных значениях описанных ниже параметров см. в разделе "Максимальные значения".

  - Количество адресатов, регистрируемых в программе последовательности нажатия клавиш

  - Количество регистрируемых программ последовательности нажатия клавиш

  - Количество символов, вводимых для названия программы

- Максимальные значения

См. также

Изменение имени программы