РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Прямой ввод пути для NetWare сервера

Путь для сервера NetWare может быть введен вручную.

Нажмите клавишу [Ручн.ввод].

Нажмите [NCP].

Выберите тип соединения.

Нажмите на [NDS], чтобы указать папку в NDS дереве.

Нажмите на [Bindery], чтобы указать папку на NetWare Bindery сервере.

Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути.

Появится экранная клавиатура.

Введите путь к папке.

Если вы настроили тип соединения на [NDS], то именем NDS дерева является "tree", именем контекста, включая том, – "context", именем тома – "volume", а именем папки – "folder", а путь выглядит следующим образом: \\tree\volume.context\folder.

Если вы настроили тип соединения на [Bindery], то именем NetWare сервера является "server", именем тома – "volume", а именем папки – "folder", и путь выглядит следующим образом: \\server\volume\folder.

Нажмите [OK].

Введите имя пользователя для регистрации на дереве NDS или сервере NetWare Bindery.

Нажмите на [Ручн.ввод] справа от поля имени пользователя. Появится экранная клавиатура.

Если для выбора [Тип соединения] вы нажали на [NDS], введите имя пользователя, а затем имя контекста, содержащего цель пользователя. Если именем пользователя является "user" и именем контекста - "context", то именем пользователя будет "user.context".

Если для регистрации пользователя задан пароль, введите его.

Нажмите на [Ручн.ввод] справа от поля пароля. Появится экранная клавиатура.

Нажмите [Пров.соед.].

Проверка соединения выполняется с целью выяснить, имеется ли указанная общая папка.

Если появится сообщение `“Соединение с ПК разорвано. Проверьте настройки.”`, см. руководство Устранение неполадок.

Просмотрите результаты проверки соединения, а затем нажмите на [Выход].

Нажмите [OK].

- При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или пароля появится запрос на подтверждение.

- Чтобы изменить зарегистрированный путь адресата нажмите на кнопку [Изменить] слева от поля адресата, чтобы отобразить экранную клавиатуру и ввести правильный путь для папки, а затем нажмите на [OK].

- Вы можете подключиться только к тем папкам, к которым у вас имеются права на чтение.

- Проверка соединения может занять некоторое время.

- Сразу после нажатия на [Отмена] во время проверки соединения, поле [Пров.соед.] становится недоступным.

- Даже если проверка соединения прошла успешно, аппарат может потерпеть неудачу в попытке передать файл, если у вас нет права записи для этого файла или на жестком диске недостаточно свободного места.

- Вы можете зарегистрировать путь к адресату в адресной книге аппарата. Для получения подробной информации см. "Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге".

- Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге