РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# netware

Используйте команду "netware" для просмотра и конфигурации настроек NetWare, таких как имя сервера печати или имя файл-сервера. Следующие команды доступны только при наличии установленной программы NetWare.

Имена серверов печати NetWare

`msh> netware pname "character string"`

- Введите имя сервера печати NetWare, используя до 47 символов.

Имена файлового сервера Netware

`msh> netware fname "character string"`

- Введите имя файлового сервера NetWare, используя до 47 символов.

Тип Encap

`msh> netware encap {802.3|802.2|snap|ethernet2|auto}`

Номер удаленного принтера

`msh> netware rnum [0-254]`

- По умолчанию 0.

Таймаут

`msh> netware timeout [3-255]`

- По умолчанию 15.

Режим сервера принтера

`msh> netware mode pserver`

`msh> netware mode ps`

Режим удаленного принтера

`msh> netware mode rprinter`

`msh> netware mode rp`

Контекстное имя NDS

`msh> netware context "character string"`

Интервал SAP

`msh> netware sap_interval [0-3600]`

Можно ввести значение от 0 до 3600 секунд.

Настройка режима логина для файловго сервера

`msh> netware login server`

Настройка режима логина для дерева NDS

`msh> netware login tree`

Настройка режима логина для имени дерева NDS

`msh> netware tree "NDS tree name"`

Протокол передачи файлов

`msh> netware trans {ipv4pri|ipxpri|ipv4|ipx}`

- Если вы не установили протокол, отображается текущая установка.

Протокол | Установка протокола
--- | ---
ipv4pri | IPv4+IPX(IPv4)
ipxpri | IPv4+IPX(IPX)
ipv4 | IPv4
ipx | IPX