| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Ввод пароля

В определенных ситуациях при приеме факсимильных сообщений с SEP-кодом может потребоваться использование пароля.

- Информацию о максимальном количестве цифр для кода PWD см. в разделе "Максимальные значения".

- Можно вводить цифры, символы , и пробелы.

- Можно сохранить PWD-коды, а также имена и номера факсов в списке адресатов и программ последовательности нажатия клавиш. Для получения информации о регистрации в списке адресатов см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам. Для получения информации о регистрации программ программирования клавиш см. раздел "Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш".

- Код PWD печатается во всех списках и отчетах.

- Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш

- Максимальные значения