| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Если возникает ошибка с указанным размером и типом бумаги

На панели управления появляется сообщение об ошибке, когда нет лотка для выбранного формата или типа бумаги, либо когда кончилась загруженная бумага. В этом случае можно вручную выбрать лоток для продолжения печати, либо отменить задание на печать.

- Лоток не может быть изменен, если установлены следующие функции:

  - Сшивание

  - Перфорация

  - Титульный лист

  - Задняя обложка

  - Разделительный лист

  - Разбиение на главы

  - Разделительные листы глав

- Если вы отменяете дуплексную печать с помощью сообщения об ошибке, печать продолжиться из лотка, который вы выберите вручную.

- Если установлена любая из следующих функций, то можно продолжить печать, отменив эту функцию:

  - Сшивание

  - Перфорация

  - Двусторонняя печать

- Если включена функция [Автопродолжение], печать из вручную выбранного лотка начнется после заданного интервала. Дополнительные сведения о функции [Автопродолжение] см. в разделе "Система".

- Система

См. также

Печать из выбранного лотка
Отмена задания на печать