РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Система

В данном разделе содержится описание инструментов пользователя в меню Система раздела Функц.принт..

Отчет об ошибках печати

Выбор этой опции обеспечивает печать отчета об ошибках в случае возникновения ошибки на уровне принтера или памяти.

По умолчанию: [Выкл.]

Автопродолжение

Выберите, будет ли аппарат автоматически продолжать печать после ошибки в работе системы.

По умолчанию: [Выкл.]

Переполнение памяти

Выберите этот пункт для печати отчета об ошибках переполнения памяти.

По умолчанию: [Не печатать]

Разделитель заданий

Позволяет включить функцию Разделение заданий.

Это меню можно выбирать только в том случае, если установлен дополнительно приобретаемый финишер.

По умолчанию: [Выкл.]

Поворот на 180 градусов

Укажите, нужно ли повернуть изображение для печати на 180 градусов относительно ориентации бумаги.

По умолчанию: [Выкл.]

Автоудаление врем.здн.на печать

Можно выбрать автоматическое удаление всех заданий на печать, которые временно хранятся в аппарате.

По умолчанию: [Выкл.]

При выборе [Вкл.] для автоматического удаления файлов можно задать срок до 200 часов (по умолчанию: "8").

Автоудаление сохр.здн.на печать

Можно выбрать автоматическое удаление всех заданий на печать, которые хранятся в аппарате.

По умолчанию: [Вкл.], "3" дня

При выборе значения [Вкл.] для автоматического удаления файлов можно задать срок до 180 дней.

Начальн.список заданий на печать

Можно задать требуемый тип списка заданий на печать, отображаемого на экране при нажатии клавиши [Задания на печать].

По умолчанию: [Полный список]

- Полный список

  Используется для отображения списка заданий на печать, хранящихся в аппарате.

- Список по ИД польз.

  Используется для отображения списка идентификаторов пользователей, которые сохраняли файлы в аппарате.

Сжатые данные печати

Укажите, слуедует ли разархивировать и извлекать сжатые данные задания перед тем, как печатать их.

Поддерживаемым форматом сжатия является GZIP.

По умолчанию: [Выкл.]

Использование памяти

Можно выбрать количество памяти, используемое для функций "Приоритет шрифтов" или "Приоритет границы" в соответствии с форматом бумаги или разрешением.

По умолчанию: [Приоритет границы]

Двусторонняя печать

Можно выбрать печать на обеих сторонах каждой страницы.

По умолчанию: [Выкл.]

Копии

Определяет количество пакетов печати. Данный параметр отключен, если число печатаемых страниц определено драйвером принтера или другой командой.

Можно указать число копий в диапазоне от 1 до 999 с шагом 1.

По умолчанию: "1" копий

Печать пустой страницы

Позволяет выбрать, печатать или нет пустые страницы.

По умолчанию: [Вкл.]

Пустыми считаются страницы, удовлетворяющие одному из следующих условий.

- Нет изображений.

- Изображения имеются, но находятся за пределами области печати.

- Все символы являются пробелами.

Зарезерв.время ожидан.задан.

Позволяет задавать промежуток времени, в течение которого аппарат ожидает получения задания на печать, пока его не смогут прервать другие функции, такие как функция копира или сканера.

По умолчанию: [Короткое ожидание]

Язык принтера

Используется для определения языка принтера.

Это меню можно выбрать, только если установлен дополнительный модуль PostScript 3.

По умолчанию: [Авто]

Доп.размер бумаги

Можно задать автоматический выбор формата A4 или Letter (81/2 11) в качестве формата по умолчанию, когда формат, заданный для задания, недоступен.

По умолчанию: [Авто]

Размер бумаги

Пользователь может выбрать размер бумаги по умолчанию.

Можно выбрать следующие форматы бумаги:

- A3, A4, A5, A6, B4JIS, B5JIS, B6JIS, C5 Env, C6 Env, DL Env, 12 18, 11 17, 11 15, 10 14, 81/2 14, 81/2 13, 81/2 11, 81/4 14, 81/4 13, 8 13, 8 10, 71/4 101/2, 51/2 81/2, 41/8 91/2, 37/8 71/2, 8K, 16K, нестандартный размер

Значение по умолчанию:

- (в основном Европа и Азия)

  A4

- (в основном Северная Америка)

  81/2 11

Настройка бланка

Оригинальное изображение можно поворачивать при печати.

При печати исходные изображения всегда поворачиваются на 180 градусов. Таким образом, распечатка может отличаться от ожидаемого результата при печати на типографском бланке или бумаге с предварительной печатью, требующей специальной ориентации при печати. Эта функция позволяет задать поворот изображения.

По умолчанию: [Автоопределение]

- Выкл.

  Если установлено значение [Выкл.], изображения оригиналов будут всегда поворачиваться на 180 градусов.

- Автоопределение

  Если установлено значение [Автоопределение], аппарат автоматически определяет бланки или специальную бумагу и не поворачивает изображение.

- Вкл.(Всегда)

  Если установлено значение [Вкл. (всегда)], поворот не будет выполняться.

При использовании этой функции уменьшается скорость печати.

Приоритет параметров лотка

Можно определить, какая из двух опций - [Дайвер/Команда] или [Настр.аппарата] - имеет приоритет для определения размера бумаги в каждом лотке.

[ЛБЕ] появляется только в случае установки ЛБЕ.

По умолчанию: [Драйвер/Команда] (обходной лоток), [Наст.аппарата] (другие лотки)

Печать край к краю

Можно указать, следует ли увеличить области печати.

Когда выбран параметр [Выкл.], поля со всех сторон равны 4,2 мм (0,17 дюйма).

Когда выбран параметр [Вкл.], поля слева, справа и снизу равны 0 мм.

По умолчанию: [Выкл.]

Язык принт.по умолч.

Можно настроить язык принтера по умолчанию, если аппарат не может найти язык принтера автоматически.

Это меню можно выбрать, только если установлен дополнительный модуль PostScript 3.

По умолчанию: [PCL]

Переключение лотков

Можно выбрать, будет ли аппарат автоматически переключать лотки для бумаги, если бумага указанного размера и типа не будет загружена в лоток, выбранный в драйвере принтера.

По умолчанию: [Выкл.]

Продолж.автоперекл.лотка

Можно выбрать автоматическую смену на подходящий лоток, когда в текущем лотке кончается бумага.

Когда настроена опция [Вкл.], расширенное автоматическое переключение лотков имеет приоритет независимо от настроек драйвера принтера.

По умолчанию: [Выкл.]

- Для изменения настроек по умолчанию см. раздел "Доступ к меню "Инструменты пользователя"".

- Доступ к инструментам пользователя