| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Проверка на экране

Для отображения результата приема используйте эту функцию.

1. Нажмите клавишу [Изменить Ф/ Инфор.].

2. Нажмите [Состояние файла для приема].

3. Проверьте результаты приема.

   Результаты приема отображаются в обратном хронологическом порядке группами по девять результатов.

   При приеме факса или IP-факса в поле "Отправитель" отображается номер факса отправителя или заголовок факса. При приеме Интернет-факса отображается адрес электронной почты отправителя.

4. Нажмите [Выход] дважды.

   Появится экран ожидания.

- Отображаются результаты приема только для последнего соединения. Информацию о максимальном количестве результатов соединения, которые можно проверить на аппарате, см. в разделе "Максимальные значения".

- Можно просматривать принятые факсы и их списки, используя приложение Web Image Monitor на сетевом компьютере. Для получения подробной информации см. справку по Web Image Monitor.

- Если документ принимается во время использования этой функции, результат приема не отображается. Для просмотра последнего результата закройте окно "Состояние ф-ла пр.", затем повторите операцию.

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование этой клавиши позволяет пропустить шаг 1. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Общие настройки

- Максимальные значения