РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Предустановленный коэффициент уменьшения/увеличения

Эта функция позволяет уменьшать или увеличивать изображения с помощью предустановленных коэффициентов масштабирования.

Можно назначить до трех часто используемых коэффициентов масштабирования, отличных от предустановленных коэффициентов Уменьш./увелич..

Исходная точка

Местонахождение базовой точки для функции Уменьш./увелич. различно в зависимости от способа сканирования оригиналов. Если оригинал размещается на стекле экспонирования, базовой точкой является верхний левый угол. Когда же оригинал размещен в АПД, базовой точкой будет нижний левый угол.

1. Базовая точка при работе со стеклом экспонирования

2. Базовая точка при работе с АПД

Нажмите кнопку [Уменьш./увелич.].

Выберите значение коэффициента и нажмите кнопку [OK].

Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Можно изменить отображаемые на начальном экране коэффициенты масштабирования в пункте Масштаб меню Инструментов пользователя. Дополнительные сведения о параметре Масштаб см. раздел "Масштаб".

- Можно также выбрать предварительно установленный коэффициент на начальном экране, нажав быструю клавишу "Уменьш./увелич.". В этом случае переходите к шагу 3.

- Можно выбрать один из 12 предварительно заданных коэффициентов (5 коэффициентов увеличения, 7 коэффициентов уменьшения).

- Коэффициент масштабирования можно задавать вне зависимости от формата оригинала или копии. При некоторых значениях коэффициента оригинал может копироваться неполностью, или вокруг изображения появятся поля.

- Коэффициент масштабирования