РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Проверка состояния аппарата и его параметров

Можно проверить состояние системы аппарата.

Инфор.гл.

Вы можете проверить следующие пункты под опцией [Инфор.гл.]:

- [Доб.тонера]

  Отображается количество оставшегося тонера.

- [Нет скрепок]

  Указывает, остались ли скрепки.

- [Сборн.перф.запол.]

  Отображается при переполнении сборника перфоратора.

- [Лоток для приема]

  Отображается тип и размер бумаги, загруженной в лоток.

- [Выход.лоток полон]

  Отображается в случае переполнения выходного лотка.

- [Сбой подачи оригинала]

  Показывает состояние аппарата и способы устранения сбоя подачи оригинала.

- [Сбой подачи бумаги]

  Показывает состояние и способы устранения замятия бумаги.

- [Открыта крышка]

  Появляется, когда одна или несколько крышек аппарата открыты.

Сохр.данных

Вы можете проверить следующие пункты под опцией [Сохр.данный]:

- [Сохран.памяти]

  Отображается объем свободной памяти на жестком диске.

- [HDD файл(ы)]

  Отображается общее число заданий, хранящихся на жестком диске.

- [Печать задан.]

  Показывает количество заданий для "Удерж. печ.задн.:", "Сохран.задан.:", "Заблок.задан.:", и "Печать образца:".

- [Получ./передан. файлы факса]

  Отображается количество следующих файлов: "Передача ост.файл.:", "Пам. блок.файл.:", "Печать:", и других файлов, хранящихся на жестком диске.

- [Стереть статус пам.]

  Отображается состояние данных в памяти.

Инфо об адресе аппарата

Можно проверить следующие пункты под опцией [адрес аппарата инф.]:

- [№ Факса]

  Отображается факсимильный номер аппарата.

- [H.323 персон.№ факса]

  Отображается условный телефонный номер аппарата.

- [Имя пользователя SIP]

  Отображается пользовательское имя аппарата SIP.

- [Эл. адрес факса]

  Отображается учетная запись электронной почты факса аппарата.

- [IPv4 адрес аппарата]

  Отображается адрес IPv4 аппарата.

- [IPv6 адрес аппарата]

  Отображается адрес IPv6 аппарата.

Запрос

Вы можете проверить следующие пункты под опцией [Запрос]:

- [Машина готова]

  Показывает номер аппарата и контактный номер, необходимый для обслуживания.

- [Продажа]

  Отображается телефонный номер торгового представителя.

- [Заказ материалов]

  Отображается контактный номер для заказа расходных материалов.

- [Инфо о материалах]

  Отображается название тонера, скрепок, и т.д., используемых в данном аппарате.

На панели управления нажмите на [Статус сист.].

Нажимайте каждую вкладку и проверяйте ее содержимое.

После проверки данных нажмите [Выход].

Отображается предыдущий экран.

- [Нет скрепок], [Сборн.перф. заполн.], [Выход.лоток полон], [Сбой под. ориг.], [Сбой подачи бумаги] и [Открыта крышка] появляются на вкладке [Инфор.гл.] только в случае ошибок.

- В зависимости от настроек безопасности вкладка [адрес аппарата инф.] может не отображаться.

- Подробные сведения о том, как определить и устранить сбой подачи, приведены в разделе "Удаление замятой бумаги".

- Удаление замятой бумаги