| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Копирование на конверты из лотка для бумаги малого формата

С помощью лотка для бумаги малого формата можно копировать на бумагу формата А4 или более мелкого формата, а также на такие канцтовары, как конверты.

В этом разделе описано, как копировать на конверты из лотка для бумаги малого формата.

- Заранее укажите формат и тип бумаги в меню "Параметры лотка для бумаги" в меню "Инструменты пользователя". Для типа бумаги выберите [Конверт]. Для получения подробной информации см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Информацию о процедуре загрузки конвертов в лоток для бумаги малого формата см. в руководстве Об этом аппарате.

- Перед загрузкой самоклеящихся конвертов тщательно пролистайте их. Это предотвращает их склеивание. Если после пролистывания конверты продолжают склеиваться, загружайте их по одному. Примите во внимание, что некоторые типы конвертов невозможно использовать с данным аппаратом.

- Для получения подробной информации о поддерживаемых типах конвертов см. руководство "Об этом аппарате".

- Функцию двусторонней печати невозможно использовать с конвертами. Если были выбраны параметры [1 стр. 2 стр.], отмените эти установки.

Ориентация конверта

В этом разделе описывается, как установить конверты согласно ориентации.

При загрузке с альбомной ориентацией () установите их так, чтобы клапаны были закрыты, направлены вверх и в направлении передней части аппарата.

При загрузке конвертов в книжной ориентации () поместите их печатной стороной вверх, клапаны открыты и направлены в сторону от направления подачи бумаги.

На иллюстрации показана ориентация конвертов для копирования, загруженных в лоток для бумаги малого формата.

1. Выберите лоток для бумаги малого формата.

2. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Конверты можно также загрузить в обходной лоток. Информацию о процедуре для копирования на конверты из обходного лотка см. в разделе "Копирование на конверты из обходного лотка".

- При копировании на конверты 41/8 × 91/2 или C5 загружайте их в обходной лоток или в лоток для бумаги. Подробную информацию о том, какие лотки можно использовать для конвертов, см. в руководстве Об этом аппарате.

- Копирование на конверты из обходного лотка