РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Определение расположения папки SMB вручную

В этом разделе приводятся инструкции по поиску папки SMB вручную.

Нажмите [Изменить] в пункте "Путь".

Введите путь к папке.

Например: если имя компьютера адресата "User", а имя папки "Share", путь доступа будет \\User\Share.

Если локальная сеть не позволяет автоматического получения IP-адресов, включите в путь доступа IP-арес компьютера адресата. Например: если IP-адрес компьютера назначения - "192.168.0.191", а имя папки - "Share", путь доступа будет \\192.168.0.191\Share.

Нажмите [OK].

Если введенный путь имеет неправильный формат, появится сообщение. Нажмите [Выход] и снова введите путь.

- Введите, используя следующий формат: "\\ServerName\Share- Name\PathName".

- Кроме того, можно ввести адрес IPv4.

- Вы можете ввести путь, используя не более 128 символов.