| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Финишер-брошюровщик SR 3020 и финишер SR 3030

В этом разделе описывается порядок удаления отходов дырокола из финишера-брошюровщика SR 3020 и финишера SR 3030.

1. Откройте переднюю крышку финишера.

2. Аккуратно извлеките приемник отходов бумаги и затем удалите отходы перфорирования.

3. Установите емкость для отходов дырокола на место.

4. Закройте переднюю крышку финишера.

   Сообщение `"Приемник дырокола заполнен."` исчезнет.