РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Основная процедура для сохранения файлов сканирования на съемном устройстве памяти

Для сохранения файлов сканирования на съемном устройстве памяти используйте следующую процедуру.

Вставьте съемное устройство памяти в слот носителя.

Одновременно вы можете подключать только одно съемное устройство памяти. Слот для носителей нельзя использовать, если и SD-карта, и USB флэш-накопитель вставлены в него одновременно.

Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Сброс режимов].

Установите оригиналы.

Нажмите [Сохранить файл].

Нажмите [Сохр.в памяти устр-ва].

Нажмите [OK].

При необходимости нажмите на клавишу [Установки сканир.], чтобы указать настройки сканера, например, разрешение и размер сканирования.

Для получения подробной информации см. раздел "Различные параметры сканирования".

При необходимости укажите плотность сканирования.

Для получения подробной информации см. раздел "Настройка плотности изображения".

При необходимости нажмите на клавишу [Тип подачи ориг.], чтобы указать настройки, например, ориентацию оригинала.

Для получения подробной информации см. раздел "Настройка типа подачи оригинала".

При необходимости нажмите на клавишу [Отпр. Имя файла/Тип], чтобы указать настройки, например, формат и имя файла.

Для получения подробной информации см. "Указание типа и имени файла".

Нажмите клавишу [Пуск].

При сканировании пакетов, разместите последующие оригиналы после отправки файлов сканирования.

После завершения записи появится сообщение подтверждения.

Нажмите [Выход].

Удалите устройство памяти из слота носителя.

Вынимайте носитель из слота только после завершения записи данных. Извлечения носителя во время записи данных приводит к искажению данных.

- Вы не можете указать, куда следует сохранять файлы. Файлы сохраняются в корневом каталоге съемного устройства памяти.

- Если съемное устройство памяти разбито на разделы, файлы сохраняются в первом разделе.

- Вы не можете сконфигурировать информацию файла, такую как [Имя пользов.], [Имя файла] и [Пароль].

- Отображается объем свободного пространства на устройстве памяти. Заметьте, что если объем свободного пространства превышает 10 Гб, то отобразится "9999,99 Мб".

- Для отмены записи нажмите клавишу [Сброс/Стоп]. Если во время отмены происходила запись файлов, все частично записанные файлы будут удалены. На съемном устройстве памяти сохраняются только полные файлы.

- В следующей таблице описывается работа лампы слота для носителей.

  Тип носителя | Работа лампы
  --- | ---
  Память USB | Загорается и продолжает гореть, пока вставлен USB флэш-накопитель.
  Карта памяти SD | Загорается, только во время обращения к карте памяти SD.

- Различные установки сканирования

- Настройка плотности изображения

- Настройка типа подачи оригинала

- Указание типа и имени файла