| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать на обеих сторонах листов

В этом разделе поясняется порядок печати на обеих сторонах каждой страницы с помощью драйвера принтера.

- При выполнении дуплексной печати выберите тип бумаги, отличный от следующих:

  - Толстая 2, толстая 3, толстая 4, тонкая, OHP-пленка, наклейки, глянцевая, конверт, с покрытием

Для драйвера принтера PCL 6:

1. После создания документа откройте диалоговое окно [Настройки печати] в приложении, ассоциируемом с документом.

   Появляется диалоговое окно [Настройки печати].

2. Для использования существующих параметров Предв.настр.1 нажат. нажмите на вкладку [Предв.настр.1 нажат.], а потом нажмите на значок в поле [2-сторонний] в поле [Список предварит.настроек одного нажатия:].

   Если вы не хотите изменять пользовательскую настройку, уже зарегистрированную в драйвере принтера, измените нужным образом настройки, такие как размер бумаги и исходный лоток, а затем перейдите к шагу 8.

3. Нажмите на вкладку [Детальн.настройки].

4. В ячейке [Меню:] нажмите иконку [Правка].

5. В списке [2-сторонний:] нажмите [Открывать влево] или [Открывать вверх].

6. При необходимости измените другие настройки печати.

7. Чтобы сохранить текущую настройку в списке предварительных настроек одного нажатия, нажмите на значок [Незарегистрирован] в списке [Список предвар.настроек одного нажатия:], а потом нажмите [Регистр.текущих настроек...]. Введите имя и комментарий, описывающий настройку, а затем нажмите [OK].

   Только что зарегистрированный значок появится в области [Список предвар.настроек одного нажатия:].

8. Нажмите [OK] для закрытия диалогового окна [Настройки печати].

9. Печатайте документ с помощью функции печати в приложении, использовавшемся при создании документа.

При использовании драйвера принтера PCL 5c:

1. После создания документа откройте диалоговое окно [Настройки печати] в приложении, ассоциируемом с документом.

   Появляется диалоговое окно [Настройки печати].

2. В списке [Duplex:], [Открывать влево], [Открывать вверх] или [Буклет].

3. При необходимости измените другие настройки печати.

4. Нажмите [OK] для закрытия диалогового окна [Настройки печати].

5. Печатайте документ с помощью функции печати в приложении, использовавшемся при создании документа.

- Эта функция также доступна с помощью драйвера принтера PostScript 3. Дополнительные сведения см. в приложении PostScript 3.

- Если документ содержит страницы с различными исходными форматами, могут возникать разбивки страниц.

См. также

Типы дуплексной печати