РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Типы оригиналов, форматы которых определяются с трудом

В этом разделе описываются такие типы оригиналов, форматы которых определяются с трудом.

Если оригинал относится к одному из следующих типов, то аппарат может неправильно определить его формат, при этом аппарат получателя распечатает его на бумаге неправильного формата.

- размещенные на стекле экспонирования оригиналы, форматы которых отличаются от перечисленных в следующей таблице

- оригиналы с индексными выступами, ярлыками или выступающими частями

- прозрачные оригиналы, например, пленки для проектора или прозрачная бумага

- темные оригиналы с плотным текстом или изображениями

- оригиналы, содержащие сплошные запечатанные области

- оригиналы, имеющие сплошные запечатанные области возле краев

- оригиналы с глянцевыми поверхностями

- переплетенные оригиналы толщиной более 10 мм (0,3 дюйма), например книги.

Размеры бумаги, определяемые автоматически в режиме факса (тип 1 и 2):

Место размещения оригинала | A3 | B4 JIS | A4 | B5 JIS | A5 | 11 × 17 | 81/2 × 11 | 81/2 × 13 (F4)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Стекло экспонирования | Автоопределение*1 | Автоопределение*1 | Автоопределение*1 *2 | Автоопределение*1 | Автоопределение*1 *3 | × | ×*2 | Автоопределение*6
АПД | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение*4 | Автоопределение*5 | Автоопределение*6

× - автоопределение невозможно

*1 Для переключения определяемых форматов с этих форматов на 8K и 16K обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*2 По умолчанию A4. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с А4 на 81/2 × 11, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*3 Чтобы сделать формат A5 распознаваемым, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*4 По умолчанию - 11 × 17. Чтобы изменить обнаруживаемый размер с 81/2 × 11 до 8K, обратитесь к представителю сервисной службы.

*5 По умолчанию 81/2 × 11. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 81/2 × 11 на 16K, свяжитесь с представителем сервисной службы.

*6 По умолчанию 81/2 × 13. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 81/2 × 13 на 81/4 × 13 или 8 × 13, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

Размеры бумаги, определяемые автоматически в режиме факса (тип 3 и 4):

Место размещения оригинала | A3 | B4 JIS | A4 | B5 JIS | A5 | B6 JIS | 11 × 17 | 81/2 × 11 | 81/2 × 13(F4)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Стекло экспонирования | Автоопределение*1 | Автоопределение*1 | Автоопределение*1 *2 | Автоопределение*1 | Автоопределение*1 *3 | × | × | ×*2 | Автоопределение*6
АПД | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение | Автоопределение*4 | Автоопределение*5 | Автоопределение*6

× - автоопределение невозможно

*1 Для переключения определяемых форматов с этих форматов на 8K и 16K обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*2 По умолчанию A4. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с А4 на 81/2 × 11, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*3 Чтобы сделать формат A5 распознаваемым, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*4 По умолчанию - 11 × 17. Чтобы изменить обнаруживаемый размер с 81/2 × 11 до 8K, обратитесь к представителю сервисной службы.

*5 По умолчанию 81/2 × 11. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 81/2 × 11 на 16K, свяжитесь с представителем сервисной службы.

*6 По умолчанию 81/2 × 13. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 81/2 × 13 на 81/4 × 13 или 8 × 13, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

- При подаче с помощью АПД, оригиналы с не определяемым автоматически размером будут отсканированны на бумагу неправильного размера.