| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# spoolsw

Используйте команду "spoolsw" для просмотра и конфигурации настроек буфера заданий.

Вы можете указать только протоколы diprint, trap, lpr, ipp, ftp, sftp, wsprn и smb (TCP/IP).

- Команда "spoolsw" для конфигурирования настроек спулинга заданий доступна, только если инсталлирован опциональный жесткий диск.

Просмотр настроек

Появляется настройка буфера заданий.

`msh> spoolsw`

Настройка буфера заданий

`msh> spoolsw spool {on|off}`

- Укажите "on", чтобы включить буфер заданий, или "off", чтобы выключить его.

Сброс настройки буфера заданий

`msh> spoolsw clear job {on|off}`

- Если во время передачи заданий буфера прерывается подача питания, то определяется, следует ли заново печатать задание из буфера.

Конфигурация протокола

`msh> spoolsw diprint {on|off}`

`msh> spoolsw lpr {on|off}`

`msh> spoolsw ipp {on|off}`

`msh> spoolsw smb {on|off}`

`msh> spoolsw ftp {on|off}`

`msh> spoolsw sftp {on|off}`

`msh> spoolsw wsprn {on|off}`