РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Центрирование

Можно делать копии с изображением, перемещенным в центр бумаги для копий.

- С этой функцией нельзя использовать обходной лоток.

Ниже приведены форматы оригиналов и ориентации, которые поддерживаются этой функцией:

Тип 1 и 2

Размещение оригинала | Формат и ориентация оригинала
--- | ---
Стекло экспонирования | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 8 1/2 × 13
Реверсивный АПД | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 13

Тип 3 и 4

Размещение оригинала | Формат и ориентация оригинала
--- | ---
Стекло экспонирования | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 8 1/2 × 13
АПД | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 × 17, 81/2×11, 81/2 × 13

Выберите размер бумаги.

Нажмите кнопку [Редакт./Цвет].

Нажмите кнопку [Ред. изобр.].

Нажмите кнопку [Центрирование].

Нажмите [OK].

- Хотя для оригинала установлена другая ориентация (не такая, как у загруженной бумаги), аппарат не будет поворачивать изображение на 90° (Копирование с поворотом).