РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Установка драйвера принтера PCL (TCP/IP)

Закройте все работающие приложения.

Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Начинается инсталляция.

Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

Нажмите [Драйвер принтера PCL].

В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появляется лицензионное соглашение по программному обеспечению.

Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите кнопку [Я принимаю условия соглашения.], затем нажмите кнопку [Далее >].

Выберите необходимый драйвер принтера в диалоговом окне [Выберите программу].

Вы можете выбрать несколько драйверов принтера.

Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

Нажмите кнопку [Далее >].

Выберите требуемую модель аппарата.

Имя аппарата можно изменить в диалоговом окне [Изменить параметры для 'Имя принтера'] .

Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью по имени аппарата.

Информация в полях [Комментарий], [Драйвер] и [Порт] изменяется в зависимости от операционной системы, модели аппарата и порта.

Щелкните [Порт], затем щелкните [Добавить].

Нажмите [SmartDeviceMonitor], после чего нажмите [OK].

Щелкните [TCP/IP], а затем [Search].

Появится список принтеров, использующих протокол TCP/IP.

Выберите требуемый аппарат и нажмите кнопку [OK].

Будут отображены только аппараты, способные принимать широковещательную рассылку с компьютера. Для выбора аппарата, не приведенного в этом списке, щелкните [Указать адрес], а затем введите IP-адрес или имя хоста аппарата.

Убедитесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт].

При необходимости введите код пользователя.

Можно ввести до 8 цифровых знаков. Буквенные знаки или символы не допускаются.

Для конфигурирования данного принтера в качестве принтера по умолчанию установите флажок [Принтер по умолчанию].

Нажмите [Продолжить].

Начнется процесс установки.

Нажмите [Готово].

Выберите одну из опций для перезапуска компьютера сейчас или позже, затем нажмите [Готово].

Для завершения установки перезагрузите компьютер.

- При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. Если это происходит, запустите "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

- Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если все же требуется выполнить установку драйвера принтера, выберите параметр [Добавить принтер]. См. руководство по устранению неполадок.