| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Отправка в определенное время (Послать позже)

С помощью этой функции можно указывать аппарату на необходимость задержки отправки факсимильного документа до наступления указанного времени.

Это позволяет экономить денежные средства при передаче в период невысокой нагрузки на телефонную линию и освобождает от необходимости постоянного присутствия у факсимильного аппарата.

- При выключении питания более чем на один час все хранящиеся в памяти факсимильные документы стираются. При потере документов по этой причине, после включения рабочего выключателя автоматически печатается отчет о перерыве в питании. Используйте этот отчет для контроля списка потерянных документов. См. руководство Устранение неполадок.

- Данная функция невозможна с прямой передачей. Используйте режим передачи из памяти.

1. Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

2. Нажмите клавишу [Парам.отпр.]

3. Нажмите клавишу [Послать позже].

4. Введите время (в 24-часовом формате) с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [ОК].

   Если значение меньше десяти, введите 0 в первой позиции.

   Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

   Для отмены функции "Послать позже" нажмите клавишу [Отмена]. Экран вернется к шагу 3.

   Указанное время отображается над выделенной клавишей [Послать позже].

5. Нажмите [OK].

   Появится экран ожидания.

   Чтобы проверить настройки, нажмите клавишу [Парам.отпр.]

6. Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

- Задержка передачи сообщения не может превышать 24 часа от текущего времени.

- Если текущее время отображается неправильно, измените его с помощью функции [Установить время] в меню [Параметры системы]. Для получения подробной информации о настройке параметров см.Руководство по управлению cетью и cистемным параметрам.

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование Клавиши быстрого набора позволяет пропустить шаги 2 и 5. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Можно отменить настройку передачи для режима "Послать позже". См. "Отмена передачи".

- Отмена передачи

- Общие настройки