РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Скачивание сохраненных документов с помощью Web Image Monitor

Сохраненные документы можно скачать на компьютер с помощью Web Image Monitor.

- Конвертор форматов файлов требуется для загрузки документов, сохраненных с помощью функции копирования или печати.

Запустите веб-браузер.

Введите в качестве адреса "http://(адрес IPv4, IPv6 или имя этого аппарата)/".

При вводе IPv4-адреса сегменты не должны начинаться с нуля.

Например, если используется адрес "192.168.001.010", то для установки связи с аппаратом потребуется ввести "192.168.1.10".

Отобразится начальная страница Web Image Monitor.

Нажмите кнопку [Сервер документов].

Отобразится список документов на Сервере документов.

Нажмите на иконку возле документа, который вы хотите скачать.

Выберите формат загружаемого файла и нажмите [Загрузка].

Данные загружаются.

Щелкните [OK].

- Формат списка можно изменить. Нажмите на (Значки), (Иконки), или (Подробно).

- Чтобы загрузить цветной документ, сохраненный с помощью функции копирования или печати в качестве многостраничного TIFF-файла, необходимо преобразовать его в монохромный файл.

- Можно выбрать параметр [JPEG] только для файлов, которые являются полноцветными или со шкалой серого и сжатыми с помощью функции сканирования.

- При использовании Internet Explorer 8 загрузка выполняется медленнее, чем с другими браузерами. Для выполнения более быстрой загрузки с Internet Explorer 8 откройте меню браузера [Свойства обозревателя] и зарегистрируйте URL аппарата в качестве безопасного сайта. Затем запустите фильтр SmartScreen для безопасных сайтов. Для получения дополнительной информации о данных настройках см. файлы справки Internet Explorer 8.