| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Допустимые форматы оригиналов

В этом разделе описываются ограничения по формату и плотности бумаги, относящиеся к оригиналам, размещенным на стекле экспонирования или в АПД.

Размеры оригиналов и плотность (тип 1 и 2)

Место установки документа | Допустимый формат документа | Максимальное число листов | Плотность бумаги
--- | --- | --- | ---
Стекло экспонирования | Макс. A3 (297 × 420 мм), 11 × 17 (279 × 432 мм) | 1 лист |
АПД, односторонний оригинал | A5 на A3 (длиной до 1200 мм) От 51/2 × 81/2 до 11 × 17 | 50 листов: менее 80 г/м2 (20 ф. Высокосортная) *1 | 40-128 г/м2 (11-34 ф. высокосортная)
АПД, двусторонний оригинал | A5 на A3 (длиной до 432 мм) От 51/2 × 81/2 до 11 × 17 | 50 листов: менее 80 г/м2 (20 ф. Высокосортная) *1 | 52-105 г/м2 (14-28 ф. высокосортная)

*1 Вышеуказанная спецификация зависит от типа бумаги и условий

Размеры оригиналов и плотность (тип 3 и 4)

Место установки документа | Допустимый формат документа | Максимальное число листов | Плотность бумаги
--- | --- | --- | ---
Стекло экспонирования | Макс. A3 (297 × 420 мм), 11 × 17 (279 × 432 мм) | 1 лист |
АПД, односторонний оригинал | От B6 JIS до A3 (длиной до 1200 мм) От 51/2 × 81/2 до 11 × 17 | 100 листов: менее 80 г/м2 (20 ф. Высокосортная) *1 | 40-128 г/м2 (11-34 ф. высокосортная)
АПД, двусторонний оригинал | A5 на A3 (длиной до 432 мм) От 51/2 × 81/2 до 11 × 17 | 100 листов: менее 80 г/м2 (20 ф. Высокосортная) *1 | 52-128 г/м2 (14-34 ф. высокосортная)

*1 Вышеуказанная спецификация зависит от типа бумаги и условий

- Диапазон веса для оригиналов в режиме Ориг.разн.форм. составляет 52 - 80 г/м2 (14 - 20 фунтов высокосортная).