| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Двусторонняя печать

Принятый документ можно печатать на обеих сторонах листа.

- Эту функцию можно использовать только в том случае, если все страницы принимаемого документа имеют один и тот же формат - в случае необходимости сообщите об этом отправителю заранее. Кроме того, в ваш аппарат должна быть загружена бумага того же формата, который использует отправитель. Данный аппарат правильно принимает следующие форматы бумаги при двустонней печати: A3, B4 JIS (Японский индустриальный стандарт), A4, B5 JIS, A5 (11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2). В таблице ниже показаны результаты, которые можно получить при приеме на этом аппарате.

- Эта функция работает только в том случае, если все страницы имеют одинаковую ширину и приняты в память.

- Эта функция не может использоваться в режиме Комбинир. двух оригиналов.

- Эту функцию можно включить или выключить, используя пункт 2-стороняя печать в меню Функции факса. Для получения подробной информации см. раздел “Настройки приема”.

- Вид распечаток может изменяться в зависимости от того, как отправитель установил оригиналы.

- Можно задать, чтобы таким образом распечатывались документы только от определенных отправителей.

- Сохраненные документы одного формата распечатываются на одинаковой бумаге. Для некоторых сохраненных документов данный режим печати может быть недоступен.

- Настройки приема

См. также

Печать с поворотом на 180 градусов