| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Основная процедура для сохранения файлов сканирования на съемном устройстве памяти

Для сохранения файлов сканирования на съемном устройстве памяти используйте следующую процедуру.

1. Вставьте съемное устройство памяти в слот носителя.

   Одновременно вы можете подключать только одно съемное устройство памяти. Слот для носителей нельзя использовать, если и SD-карта, и USB флэш-накопитель вставлены в него одновременно.

2. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

   Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Сброс режимов].

3. Установите оригиналы.

4. Нажмите [Сохранить файл].

5. Нажмите [Сохр.в памяти устр-ва].

6. Нажмите [OK].

7. При необходимости нажмите на клавишу [Установки сканир.], чтобы указать настройки сканера, например, разрешение и размер сканирования.

   Для получения подробной информации см. раздел "Различные параметры сканирования".

8. При необходимости укажите плотность сканирования.

   Для получения подробной информации см. раздел "Настройка плотности изображения".

9. При необходимости нажмите на клавишу [Тип подачи ориг.], чтобы указать настройки, например, ориентацию оригинала.

   Для получения подробной информации см. раздел "Настройка типа подачи оригинала".

10. При необходимости нажмите на клавишу [Отпр. Имя файла/Тип], чтобы указать настройки, например, формат и имя файла.

    Для получения подробной информации см. "Указание типа и имени файла".

11. Нажмите клавишу [Пуск].

    При сканировании пакетов, разместите последующие оригиналы после отправки файлов сканирования.

    После завершения записи появится сообщение подтверждения.

12. Нажмите [Выход].

13. Удалите устройство памяти из слота носителя.

    Вынимайте носитель из слота только после завершения записи данных. Извлечения носителя во время записи данных приводит к искажению данных.

- Вы не можете указать, куда следует сохранять файлы. Файлы сохраняются в корневом каталоге съемного устройства памяти.

- Если съемное устройство памяти разбито на разделы, файлы сохраняются в первом разделе.

- Вы не можете сконфигурировать информацию файла, такую как [Имя пользов.], [Имя файла] и [Пароль].

- Отображается объем свободного пространства на устройстве памяти. Заметьте, что если объем свободного пространства превышает 10 Гб, то отобразится "9999,99 Мб".

- Для отмены записи нажмите клавишу [Сброс/Стоп]. Если во время отмены происходила запись файлов, все частично записанные файлы будут удалены. На съемном устройстве памяти сохраняются только полные файлы.

- В следующей таблице описывается работа лампы слота для носителей.

  Тип носителя | Работа лампы
  --- | ---
  Память USB | Загорается и продолжает гореть, пока вставлен USB флэш-накопитель.
  Карта памяти SD | Загорается, только во время обращения к карте памяти SD.

- Различные установки сканирования

- Настройка плотности изображения

- Настройка типа подачи оригинала

- Указание типа и имени файла