РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Основная процедура сетевого TWAIN-сканера

В этом разделе описывается основная процедура сканирования с использованием сетевого TWAIN-сканера.

- Чтобы использовать сетевой TWAIN-сканер, необходимо инсталлировать на компьютере-клиенте TWAIN-совместимое приложение, например, DeskTopBinder, и драйвер TWAIN.

- Можно загрузить DeskTopBinder Lite с веб-сайта и установить его на клиентский компьютер.

- В случае использования операционных систем Windows XP SP2/Vista/7 или Windows Server 2003/2003 R2/2008 при включенном брэндмауэре Windows или антивирусной программе может появиться сообщение "Не удалось найти сканер." или `“Сканер не отвечает.”`, а сканирование с помощью сканера TWAIN может не быть выполнено. В этом случае измените настройки брэндмауэра Windows или антивирусной программы. Дополнительную информацию см. в справке Windows.

В качестве примера в приведенной ниже процедуре используются Windows XP и DeskTopBinder Lite.

В меню [Пуск] выберите [Все программы], а затем DeskTopBinder, и щелкните мышью на DeskTopBinder.

В меню [Tools] щелкните мышью на кнопку [Scanner Settings...].

Щелкните мышью на кнопку [Select Scanner Driver...].

Выберите в списке имя аппарата, который необходимо использовать, а затем щелкните мышью на кнопку [Выбрать].

Щелкните [OK].

Установите оригиналы.

В меню [File] выберите [Add Document], а затем щелкните мышью на кнопку [Scan...], чтобы отобразить диалоговое окно управления сканером.

Отобразится диалоговое окно управления сканером и программа просмотра DeskTopBinder Professional.

Диалоговое окно, используемое для управления сканером при помощи драйвера TWAIN, называется диалоговым окном управления сканером.

Установите параметры с учетом таких факторов, как тип оригинала, тип сканирования и ориентация оригинала.

Подробнее см. в Справке по драйверу TWAIN.

В диалоговом окне управления сканером щелкните на кнопку [Скан.].

В зависимости от настройки безопасности, при нажатии на [Скан.] может появиться диалоговое окно для ввода имени пользователя и пароля.

Если требуется сканировать другие оригиналы, установите следующий оригинал и щелкните мышью на [Continue].

Если не требуется сканировать другие оригиналы, щелкните мышью на [Complete].

В меню [File] программы просмотра DeskTopBinder Professional нажмите [Exit].

Введите имя документа и нажмите [OK].

Окно программы просмотра DeskTopBinder закрывается, и изображение сохраняется в DeskTopBinder Lite.

- Если сканер уже выбран, то выбирать повторно следует только при необходимости его замены.

- С помощью DeskTopBinder вы можете редактировать и печатать файлы сканирования. Для получения подробной информации о DeskTopBinder см. руководства по DeskTopBinder.

- Название модели подключенного сканера появится в строке заголовка диалогового окна "Управление сканером". При наличии в сети нескольких сканеров одной модели проверьте, что выбран правильный сканер. В противном случае нажмите [Select Scanner Driver...], и затем снова выберите сканер. Если нужный сканер не отображается в списке, проверьте правильность его подключения к сети, а также, указан ли IPv4-адрес. Если нужный сканер все еще не отображается: в инструменте подключения к сети, устанавливаемом вместе с драйвером TWAIN, установите флажок [Использовать определенный сканер.] и укажите IP-адрес или имя узла хоста нужного сканера. Подробные сведения см. в справке устройства подключения к сети.

- При сканировании оригиналов из меню DeskTopBinder с помощью сетевого TWAIN-сканера отменить сканирование можно только после сохранения документов. Если документы больше не используются, то сначала сохраните их, а затем удалите с помощью DeskTopBinder.

- Функция определения пустой страницы при использовании TWAIN-сканера не работает.