| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Нумерация страниц

В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Нумерация страниц раздела Штамп.

Формат штампа

Можно задать приоритет форматов нумерации страниц в режиме [Нумерация страниц].

По умолчанию: [P1,P2...]

Шрифт

Можно указать шрифт штампа в режиме Нумерация страниц.

По умолчанию: [Шрифт 1]

Размер

Можно указать размер штампа в режиме Нумерация страниц.

По умолчанию: [Авто]

Штамп на тыльн.стр., 2-ст.реж.

Можно задать местоположение номера страницы на тыльной стороне в режиме Двуст.печ. копирования.

По умолчанию: [Обратн.располож.]

Нумерация страниц в комбин.

Можно указать нумерацию страниц в режиме Объедин. при использовании функции Нумерация страниц.

По умолчанию: [По оригиналу]

Штамп на обознач. разд. листе

Можно выбрать печать номера страницы на разделительных листах, задав значение Обознач. и включив функцию "Копия" и "Нумерация страниц" вместе.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

Расположение штампа

Укажите, каким образом будет печататься каждый штамп.

- Расположение штампа

  Укажите место печати штампа.

  Значение по умолчанию для моделей “P1,P2...”, “1/5,2/5...”, “P.1,P.2...” и “1,2...”: [Свер. спр.]

  Значение по умолчанию для моделей “-1-,-2-...” и “1-1,1-2...”: [Сн. пос.]

- Настроить положение штампа

  Вы можете настроить положение штампа в пределах доступного диапазона, указанного ниже.

  “Вверху слева” В/Н: 4 144 мм, Л/П: 4 144 мм

  “Вверху в центре” В/Н: 4 144 мм, Л/П: 72 72 мм

  “Вверху справа” В/Н: 4 144 мм, Л/П: 4 144 мм

  “Внизу слева” В/Н: 4 144 мм, Л/П: 4 144 мм

  “Внизу в центре” В/Н: 4 144 мм, Л/П: 72 72 мм

  “Внизу справа” В/Н: 4 144 мм, Л/П: 4 144 мм

Наложение

Можно указать, чтобы номера страниц распечатывались белым при их наложении на черные участки изображения.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

Цвет штампа

Настраивает приоритет цветов, выбранных для номеров страниц.

По умолчанию: [Черный]

Начальная буква нумерации стр.

Можно выбрать начальную букву нумерации страниц: “P1,P2.../P.1,P.2...” и “S1,S2.../S.1,S.2...”.

По умолчанию: [P1,P2.../P.1,P.2...]