РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Простая передача

В этом разделе описывается передача факсимильных документов, созданных в приложениях Windows.

Для отправки факса просто выберите [Печать...] в приложении Windows, выберите в качестве принтера [LAN-факс M8], а затем укажите адресата в диалоговом окне [LAN-факс].

Откройте в приложении документ, который требуется передать, или создайте новый документ, затем следуйте приведенным ниже инструкциям.

Подробную информацию см. в Справке драйвера LAN-факса.

- При вводе адресата напрямую или при его выборе в списке адресатов LAN-факса нельзя указать адресата электронной почты или папки.

Откройте меню [Файл] и щелкните пункт [Печать...].

Выберите в списке [LAN-факс M8].

Щелкните на [Print].

Откроется диалоговое окно LAN-факса.

Способы настройки могут отличаться в зависимости от используемой программы. В любом случае выберите в качестве принтера [LAN-факс M8].

Укажите адресата.

Адресата можно задать следующими способами:

- "Указание адресата с помощью списка адресатов"

- "Указание адресатов с помощью адресной книги"

- "Указание адресата при прямом вводе"

Если на данном аппарате используется аутентификация пользователя, щелкните [Параметры пользователя...].

Укажите необходимые параметры.

Подробную информацию об указании параметров см. в разделе "Задание параметров" и "Подтверждение результатов передачи по электронной почте".

Щелкните [Отпр.].

При выборе значения [Send & Print] факс отправляется адресату, а аппарат распечатывает копию отправленного документа.

- Аппарат может сохранять документы, отправленные с драйвера LAN-факса, как файлы, подлежащие отправке.

- Информацию о максимальных значениях описанных ниже параметров см. в разделе "Максимальные значения".

  - Количество адресатов, которое можно указать для одного файла

  - Количество документов, отправленных с драйвера LAN-факса, которые аппарат может сохранять как файлы, подлежащие отправке.

- Если компьютер и аппарат соединены при помощи USB 2.0, то вероятно появление такого сообщения об ошибке как "Не удалось напечатать документ", несмотря на то, что задание было правильно отправлено на печать. В этом случае проверьте результат передачи задания на печать на панели управления аппарата. Подробную информацию о проверке результатов передачи см. в разделе "Проверка результата передачи (статус передачи файла)".

- Проверка результата передачи (сост.файла пер.)

- Указание адресата с помощью списка адресатов

- Указание адресатов с помощью адресной книги

- Ввод адресата напрямую

- Задание параметров

- Подтверждение результатов передачи по электронной почте

- Максимальные значения

См. также

Указание адресата с помощью списка адресатов
Указание адресатов с помощью адресной книги
Ввод адресата напрямую