| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Аутентификация почты

Можно сконфигурировать аутентификацию электронной почты, чтобы предотвратить нелегальное использование сервера электронной почты.

Аутентификация SMTP

Укажите аутентификацию SMTP.

При отправке почты на SMTP сервер аутентификация выполняется с использованием протокола SMTP AUTH, приглашая автора сообщения ввести имя пользователя и пароль. Этим предотвращается нелегальное использование SMTP сервера.

1. Войдите в систему Web Image Monitor в режиме администратора.

2. В области меню щелкните [Конфигурация].

3. В "Настройки устройства" щелкните [Электронная почта].

4. Выполните следующие настройки в колонке SMTP:

   - Имя сервера SMTP: введите IP-адрес или имя узла сервера SMTP.

   - в„– порта SMTP: введите номер порта, который будет использоваться при отправке сообщений электронной почты на сервер SMTP.

   - Аутентификация SMTP: Включите или выключите аутентификацию SMTP.

   - Аутентификация адреса электронной почты SMTP: Введите адрес электронной почты.

   - Аутентификация Имени пользователя SMTP: Введите имя учетной записи SMTP.

   - Аутентификация Пароля SMTP: Установка или изменение пароля для SMTP AUTH.

   - Аутентификация шифрования SMTP: выберите, следует ли шифровать пароль.

     [Автовыбор]: Если используются метод аутентификации PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 или DIGEST-MD5.

     [Активн.]: Если используются метод аутентификации CRAM-MD5 или DIGEST-MD5.

     [Неактивн.]: Если используются метод аутентификации PLAIN или LOGIN.

5. Щелкните [OK].

6. Щелкните [Завершение сеанса].

7. Выйдите из Web Image Monitor.

Аутентификация POP перед SMTP

Выберите, следует ли регистрироваться на сервере POP3 перед отправкой электронной почты.

1. Войдите в систему Web Image Monitor в режиме администратора.

2. В области меню щелкните [Конфигурация].

3. В "Настройки устройства" щелкните [Электронная почта].

4. Выполните следующие настройки в колонке POP перед SMTP:

   - POP перед SMTP: Включите или выключите POP перед SMTP.

   - Адрес Электронной почты POP: Введите адрес электронной почты.

   - Имя пользователя POP: Введите имя учетной записи POP.

   - Пароль POP: Установка или изменение пароля POP.

   - Установить таймаут после аутентификации POP: введите время, имеющееся перед соединением с сервером SMTP после регистрации на сервере РОР.

5. Щелкните [OK].

6. Щелкните [Завершение сеанса].

7. Выйдите из Web Image Monitor.