РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Меню PS

В данном разделе содержится описание инструментов пользователя в меню PS Меню раздела Функц.принт..

Это меню появляется только в том случае, если установлен дополнительный модуль PostScript 3.

Таймаут задания

Укажите, сколько принтер ждет (в секундах) прежде, чем отменять текущее задание, если задание прерывается во время обработки.

По умолчанию: [Исп.драйв./команд.]

При выборе пункта [Исп.настр.аппар.] введите значение от 0 до 999.

По умолчанию: "0"

Если установлено значение "0", текущее задание при прерывании не будет отменено.

Время отключения ожидания

Можно указать время ожидания принтера (в секундах) до отмены приема заданий, если принтеру не удастся определить окончание задания.

По умолчанию: [Исп.драйв./команд.]

При выборе пункта [Исп.настр.аппар.] введите значение от 0 до 999.

По умолчанию: "300"

Если установлено значение "0", задание на печать не будет отменено, если не удается определить окончание задания.

Формат данных

Позволяет выбрать формат данных.

По умолчанию: [TBCP] (TBCP)

Эта настройка не применяется при использовании аппарата с параллельным подключением.

Если при использовании параллельного соединения на аппарат из драйвера принтера передаются данные в двоичном формате, задание на печать отменяется.

Разрешение

Позволяет установить разрешение печати в точках на дюйм.

По умолчанию: [600 т/д (Быстро)]

Настройки цвета

Позволяет осуществлять настройки RGB.

По умолчанию: [Сверхвысокое]

Профиль цвета

Позволяет задавать профиль цвета.

По умолчанию: [Авто]

Работа над цветом модели

Выберите модель цвета.

По умолчанию: [Цвет]

- Для изменения настроек по умолчанию см. раздел "Доступ к меню "Инструменты пользователя"".

- Доступ к инструментам пользователя