| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Информационные ячейки

Используйте функцию информационной ячейки для установки аппарата в качестве сервера документов.

Для доступа других пользователей запрограммируйте документ в информационной ячейке. Если абонент делает запрос, указанный им SEP-код сравнивается с SEP-кодами, запрограммированными в этой информационной ячейке. При совпадении кода документ, хранящийся в информационной ячейке, автоматически отправляется абоненту.

Абоненты могут получать эти документы при каждом запросе.

- Если основной выключатель питания находится в выключенном состоянии около часа, все документы, сохраненные в информационную ячейку, удаляются. В этом случае список удаленных документов можно просмотреть в распечатанном Отчете об отказе питания. См. руководство "Устранение неполадок".

- Чтобы другие абоненты могли получить документ, запрограммированный в информационной ячейке, необходимо сообщить SEP-код, назначенный этой информационной ячейке.

- Подробную информацию о сохранении документов в информационных ячейках см. в разделе "Сохранение документов в информационных ячейках".

- Можно заранее задать пароль для информационных ячеек. Пароль можно задать в пункте “Настройка ячейки” в меню Функции факса. Для получения подробной информации о способе программирования см. раздел “Настройки ячейки”.

- Сохранение документов в информационных ячейках

- Настройки ячейки