РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Изменение параметров плотности бумаги

Выберите [Обыкн.бум.1] или [Обыкн.бум. 2], в зависимости от типа обычной бумаги.

Если в меню Параметры системы [Пар.лот.для бум.] установить "Толщ.бумаги" на [Обыкн.бум.] для параметра [Тип бумаги] каждого лотка, затем необходимо выбрать [Обслуживание], [Настройки для обычной бумаги] и указать либо [Обыкн.бум.1], либо [Обыкн.бум.2], в зависимости от плотности загруженной бумаги.

Значение по умолчанию: Обыкн.бум.2.

- Выберите [Обычн.бум.1], если плотность бумаги составляет от 60 г/м2 (16 фунтов пачка) до 74 г/м2 (20 фунтов пачка).

- Выберите [Обычн.бум.2], если плотность бумаги составляет от 75 г/м2 (20 фунтов пачка) до 81 г/м2 (20 фунтов пачка).

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Нажмите [Тех.обслуж.].

Нажмите [Настройки для обычной бумаги].

Выберите тип обычной бумаги для каждого лотка, в зависимости от устанавливаемой бумаги, и нажмите [OK].

Нажмите [Выход].

Нажмите [Выход].

- “Толщ.бумаги” можно указать в [Тип бумаги] для каждого лотка в [Парам. лот.для бум.] в меню Параметры системы. Дополнительные сведения о форматах и типах бумаги см. в разделе "Рекомендуемые форматы и типы бумаги".

- Рекомендуемые форматы и типы бумаги