РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Регистрация папки SMB

В этом разделе проводятся инструкции по регистрации папки SMB.

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Нажмите клавишу [Параметры системы].

Нажмите на [Инстр.адм.].

Нажмите [Управление адресной книгой].

Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

Выберите имя для папки, которую требуется зарегистрировать.

Нажмите клавишу с именем или введите зарегистрированный номер с помощью цифровых клавиш.

Нажмите [Аут.Инфо.] и затем нажмите клавишу [След.].

Нажмите кнопку [Указать др.Аутент.инфо] справа от значения "Аутентификация папки".

При выборе параметра [Не указывать] будут использоваться имя пользователя SMB и пароль SMB, указанные вами в настройках "Имя пользователя/пароль по умолчанию (отправить)" меню Пер. ф-ов.

Нажмите [Изменить] в пункте "Имя польз.логина".

Введите имя пользователя логина компьютера адресата и нажмите клавишу [OK].

Нажмите [Изменить] в пункте "Пароль логина".

Введите пароль компьютера адресата, а затем нажмите клавишу [OK].

Снова введите пароль для подтверждения, а затем нажмите [ОК].

Нажмите [Папка].

Убедитесь, что выбрано значение [SMB].

Чтобы указать папку, можно ввести путь вручную или найти папку в сети.

Нажмите [Изменить] или [Просмотр сети] и затем укажите папку.

Чтобы указать папку вы можете ввести путь доступа к ней вручную или выбрать посредством просмотра сети.

Для получения подробной информации об указании пути вручную см. раздел "Определение расположения папки SMB вручную".

Для получения подробной информации о поиске пути в сети см. раздел "Определение расположения папки SMB с помощью обзора сети".

Нажмите [Пров.соед.], чтобы проверить правильность указания пути.

Нажмите [Выход].

Если соединение не прошло проверку, проверьте настройки и повторите попытку.

Нажмите [OK].

Нажмите [Выход].

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Чтобы зарегистрировать имя, см. раздел "Регистрация имен".

- Для имени пользователя вы можете ввести до 64 символов.

- Для пароля вы можете ввести до 64 символов.

- Вы можете ввести путь, используя не более 128 символов.

- Если задана аутентификация пользователей, обратитесь к администратору.

- Регистрация имен

См. также

Определение расположения папки SMB вручную
Определение расположения папки SMB с помощью функции обзора сети
Если появится экран входа в систему