РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Выбор бумаги для копирования

Выберите бумагу для копирования.

Предусмотрены два способа выбора бумаги для копирования:

Автовыбор бумаги

Аппарат автоматически выберет соответствующий формат бумаги для копии на основании распознанного формата оригинала и установленного коэффициента масштабирования.

Выбор бумаги вручную

Выберите лоток с бумагой, на которую следует произвести копирование: лоток для бумаги, обходной лоток или лоток большой емкости (ЛБЕ).

См. следующую таблицу форматов оригиналов и ориентации, которые могут использоваться для функции Автовыбор бумаги (в случае копирования с коэффициентом масштабирования 100%):

Тип 1 и 2

Размещение оригинала | Формат и ориентация оригинала
--- | ---
Стекло экспонирования | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 8 1/2 × 13
Реверсивный АПД | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 13

Тип 3 и 4

Размещение оригинала | Формат и ориентация оригинала
--- | ---
Стекло экспонирования | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 8 1/2 × 13
АПД | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 × 17, 81/2×11, 81/2 × 13

- Только лотки, для которых настроены параметры [Не отобр.] или [Переработ.] в меню "Тип бумаги", а также значение [Да] в меню Прим.автовыб.б., можно выбрать в меню "Параметры лотка для бумаги" в режиме Автовыбор бумаги. Для получения подробной информации см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

См. также

Автовыбор бумаги
Выбор бумаги вручную