РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Отмена задания на печать

Используйте следующую процедуру для отмены задания на печать.

Нажмите кнопку [Принтер].

Появится экран принтера.

Нажмите клавишу [Сброс задания] или [Сброс/Стоп].

Удалите сохраненные задания на печать, а затем отмените печать.

Нажмите кнопку [Сброс задания], чтобы отменить текущее задание на печать, или кнопку [Сброс всех задн], чтобы отменить все задания.

Появляется сообщение подтверждения.

Нажмите [Да] для отмены задания печати.

Нажмите [Нет] для возврата к предыдущему экрану.

- Чтобы возобновить печать заданий, нажмите кнопку [Прод.печ].

- Если аппарат используется несколькими компьютерами, будьте осторожны, чтобы не отменить чужое задание на печать.

- В ОС Windows в случае подключения аппарата к компьютеру по параллельному интерфейсу отправленные задания на печать можно отменить при нажатии кнопки [Сброс всех задн] во время отображения на панели управления сообщения `“Ожид. данных печ...”`. По прошествии интервала, заданного в поле [Тайм-аут ввода/вывода] в меню функций принтера, можно отправлять следующее задание печати. В этом случае задание на печать, отправленное с другого компьютера, не будет отменено.

- Прекратить распечатку данных, которые были уже обработаны, невозможно. Поэтому может быть напечатано еще несколько страниц после того, как была нажата клавиша [Сброс задания] или [Сброс/Стоп].

- Для остановки задания печати с большим объемом данных может потребоваться большой период времени.

- Чтобы остановить распечатку данных см. раздел "Отмена задания печати".

- Отмена задания на печать