| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Индикаторы

В этом разделе рассматриваются индикаторы, отображаемые на аппарате в том случае, если требуется, чтобы пользователь убрал замятую бумагу, добавил бумагу или выполнил другие процедуры.

Индикатор | Статус
--- | ---
: Индикатор сбоя подачи бумаги | Появляется, когда происходит сбой подачи бумаги. См. Удаление замятой бумаги.
: Индикатор сбоя подачи оригинала | Появляется, когда происходит сбой подачи оригинала. См. Удаление замятой бумаги.
: Индикатор для загрузки бумаги | Появляется, когда кончается бумага. См. руководство "Об этом аппарате".
: Индикатор для добавления тонера | Появляется, когда кончается тонер. См. руководство "Об этом аппарате".
: Индикатор "Добавить скрепки" | Появляется, когда кончаются скрепки. См. Руководство "Об этом аппарате".
: Индикатор переполнения контейнера использованного тонера | Появляется при переполнении контейнера использованного тонера. Обратитесь к торговому агенту или представителю сервиса.
: Индикатор "Освободить емкость перфоратора" | Отображается при переполнении приемной емкости перфоратора. См. Удаление отходов дырокола.
: Индикатор вызова сервисной службы | Отображается при неисправности аппарата или необходимости техобслуживания.
: Индикатор "Открыта крышка" | Появляется, когда одна или несколько крышек аппарата открыты.