| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Загрузка бумаги в лотки 1 - 4

В этом разделе описывается загрузка бумаги в лотки 1 4.

Бумага в каждый лоток загружается одинаково.

В нижеследующем примере показана процедура загрузки бумаги в лоток 2.

- В лоток 1 можно загрузить только бумагу формата A4. Если вы хотите выполнять печать на бумаге формата A5, B5 JIS (Japanese Industrial Standard) или 81/2 × 11 из лотка 1, обратитесь к представителю сервисной службы.

- Убедитесь, что края бумаги выровнены по правой стороне.

1. Аккуратно выдвиньте лоток до упора.

2. Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее в лоток стороной для печати вверх.

   Стопка бумаги не должна превышать ограничительную метку.

3. Осторожно вставьте лоток до упора.

- При загрузке небольшого количества листов убедитесь, что вы не слишком плотно прижали их боковыми планками. Если бумага изогнется дугой, она не будет правильно подаваться в устройство.

- Если сильно толкать лоток, чтобы установить его на место, позиция боковых ограждений лотка может сместиться.

- Регулируя положение боковых и задней прижимной планок, в лотки 2 4 можно загрузить различные форматы бумаги. Для дополнительной информации см. раздел "Изменение формата бумаги в лотках 2 4".

- Можно загрузить конверты в лотки 2 4. Подробную информацию о загрузке конвертов см. в главе "Изменение формата бумаги в лотках 2 4". Для дополнительной информации о различных параметрах и рекомендациях относительно конвертов см. раздел "Конверты".

- В каждом лотке помещается до 550 листов бумаги.

- Изменение формата бумаги в лотках 2 - 4

- Конверты